{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["MODELO PARA PREENCHIMENTO","RESUMO LICITAÇÃO","cRONOGRAMA FISICO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":322,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MODELO PARA PREENCHIMENTO","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,4],[5,2,5,4]]}
[]
[]
["ANEXO IV - QUADRO MODELO DA PROPOSTA"]
["ITEM","ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA PROPOSTA","CATMAT","Valor Unitário Proposto (R$)","Quantidade Ofertada"]
["1.","Retroescavadeira sobre rodas, ...",609885,null,40]
["TOTAL"]

{"sheet":"RESUMO LICITAÇÃO","index":1,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,6],[1,0,1,6],[5,0,5,6]]}
[]
["ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA - RETROESCAVADEIRAS"]
["ITEM","EQUIPAMENTO","CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO","CATMAT","VALOR\nMÁXIMO UNITÁRIO\nACEITÁVEL  (R$)","QUANT.(un)","VALOR TOTAL (R$)"]
["1.","Retroescavadeira sobre rodas, tração 4x4, motor diesel, novo, ano de fabricação corrente, cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, equipada com motor diesel com potência bruta (nominal) de no mínimo 85 hp ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante, capacidade mínima da caçamba carregadeira 0,75 m³ e capacidade mínima da concha de 0,17 m³, peso operacional mínimo de 6.500 kg, com profundidade de escavação mínima de 4,2 metros, certificado EPA Tier III//MAR-I, abastecido com o tanque de combustível cheio. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. A marca ofertada deverá possuir Assistência Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado de entrega da máquina. Logomarca da Codevasf em local visível, conforme termo de referência. Deverá ser realizada entrega técnica.","AMPLA CONCORRÊNCIA",609885,420812.79999999999,40,{"$f":"ROUND(F4*E4,2)","v":16832512}]
["TOTAL",null,{"$f":"SUM(G4:G4)","v":16832512}]
["OBS: O CATMAT não condiz detalhadamente aos itens a serem adquiridos, devendo-se seguir as especificações constantes neste Termo de Referência"]

{"sheet":"cRONOGRAMA FISICO","index":2,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,8],[0,0,0,11],[2,1,2,2],[3,3,3,5],[4,3,4,7]]}
["ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO CONTRATUAL"]
["INÍCIO","30 dias","60 dias","90 dias","120 dias","150 dias","180 dias","210 dias","240 dias",270,300,330]
["Assinatura do Contrato ","Emissão de Ordem de Fornecimento"]
[null,null,null,"1ª Etapa de fornecimento (90 dias): No mínimo 20% da quantidade especificada na Ordem de Fornecimento"]
[null,null,null,"2ª Etapa de fornecimento (150 dias): o somatório acumulado deverá atingir, no mínimo, 50% da quantidade especificada na Ordem de Fornecimento"]
[null,null,null,"3ª Etapa de fornecimento (180 dias): O somatório acumulado deverá atingir 100% da quantidade especificada na Ordem de Fornecimento"]
[{"$nulls":9},"Pagamento da Nota Fiscal"]
[{"$nulls":10},"Emissão do TEF","Emissão do TEF"]